{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":1,"images":3,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":19,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Globale Energieszenarien"]
["Wie wir beim Vergleich der Szenarien im Text «Volle Fahrt auf das 3-Grad-Szenario» gerechnet haben."]
[]
["1. Das Ergebnis"]
["Die Grafik entält den aktuellen Verbrauch (2017) gemäss IEA, drei Szenarien zum Jahr 2040 sowie ein IPCC-Szenario für 2050."]
{"$rows_empty":21}
["2. Einheiten"]
["Die Szenarien sind mehrheitlich in Millionen Tonnen Öl-Äquivalenten angegeben. Jenes des IPCC in Exajoule. Für den Vergleich wurde es umgerechnet."]
["Die Angaben entsprechen nicht den Originalen der Herausgeber (Punkt 4.) sondern enthalten die vereinheitlichten Äquivalenzfaktoren (Punkt 3.)."]
["Für eine einheitlichere Darstellung wurden danach sämtliche Szenarien in Petawattstunden umgerechnet."]
[]
[{"$nulls":5},"Umrechnungsfaktor ",null,null,"Umrechnungsfaktor"]
[{"$nulls":5},"Exajoule in MTOE",null,null,"MTOE in PWh"]
[{"$nulls":5},23.884589699999999,null,null,1.163E-2]
[null,"IEA 2017","IEA 2040","BP 2040","WEC 2040","IPCC 2050",null,null,null,"IEA 2017","Anteile 2017","IEA 2040","Anteile 2040","BP 2040","Anteile 2040","WEC 2040","Anteile 2040","IPCC 2050","Anteile 2050"]
["Rohöl",{"$f":"B77","v":4435.3100000000004},4894.2,{"$f":"C54*4860.3","v":4884.6014999999998},4191,2221.2668420999998,null,null,"Rohöl",{"$f":"B36*$I$34","v":51.582655300000006},{"$f":"100*J36/J$41","v":29.171405239579943},{"$f":"C36*$I$34","v":56.919545999999997},{"$f":"100*L36/L$41","v":23.003544308470591},{"$f":"D36*$I$34","v":56.807915444999999},{"$f":"100*N36/N$41","v":26.776073215047212},{"$f":"E36*$I$34","v":48.741329999999998},{"$f":"100*P36/P$41","v":21.759097559824419},{"$f":"F36*$I$34","v":25.833333373622999},{"$f":"100*R36/R$41","v":10.166530351018592}]
["Erdgas",{"$f":"B78","v":3107.1},4435.84,{"$f":"C55*4617.1","v":4201.5610000000006},5087,2125.7284832999999,null,null,"Erdgas",36.135573000000001,{"$f":"100*J37/J$41","v":20.435656858235127},51.588819200000003,{"$f":"100*L37/L$41","v":20.84917698199628},48.864154430000006,{"$f":"100*N37/N$41","v":23.031828687250538},59.161809999999996,{"$f":"100*P37/P$41","v":26.411006749421812},24.722222260778999,{"$f":"100*R37/R$41","v":9.7292602283941356}]
["Kohle",{"$f":"B76","v":3750.13},3808.9,{"$f":"C56*3625.2","v":3788.3339999999994},2918,620.99933220000003,null,null,"Kohle",43.614011900000001,24.664919009292685,44.297507000000003,17.902455951234856,44.058324419999991,20.766629283279844,33.936340000000001,15.149856043800442,7.2222222334859998,2.8422557970589608]
["Atom",{"$f":"B79","v":687.67},{"$f":"971.13","v":971.13},{"$f":"769.8","v":769.8},977,{"$f":"597.1147425/0.33","v":1809.4386136363637},null,null,"Atom",7.997602099999999,4.5228631687755616,11.294241899999999,4.564470594639582,8.9527739999999998,4.2198367995717447,11.36251,5.0724500873176943,21.043771076590911,8.2816311103116576]
["Erneuerbar*",{"$f":"B81+(B80+B82)/0.33","v":3224.0969696969696},{"$f":"C81+(C80+C82)/0.33","v":7165.7818181818184},{"$f":"C58*3993.1/0.33","v":4598.1151515151514},{"$f":"1597+(472+1010)/0.33","v":6087.909090909091},{"$f":"$F34*(154.13+157.37/0.33)","v":15071.385995579181},null,null,"Erneuerbar*",37.496247757575759,21.20515572411669,83.338042545454542,33.680352163658696,53.476079212121206,25.205632014850668,70.802382727272729,31.607589559635624,175.28021912858588,68.980322513216663]
["Total",{"$f":"SUM(B36:B40)","v":15204.306969696971},{"$f":"SUM(C36:C40)","v":21275.851818181818},{"$f":"SUM(D36:D40)","v":18242.411651515151},{"$f":"SUM(E36:E40)","v":19260.909090909092},{"$f":"SUM(F36:F40)","v":21848.819266815546},null,null,"Total",176.82609005757575,100,247.43815664545454,100,212.15924750712119,100,224.00437272727274,100,254.10176807306479,100]
["*Erneuerbar enthält Energie aus Geothermie,  Biomasse, Biotreibstoffe, Wind-, Sonnen-, und Wasserkraft",{"$nulls":7},"Fossile",0,{"$f":"100*(J36+J37+J38)/J41","v":74.271981107107749},0,{"$f":"100*(L36+L37+L38)/L41","v":61.75517724170173},0,{"$f":"100*(N36+N37+N38)/N41","v":70.574531185577598},0,{"$f":"100*(P36+P37+P38)/P41","v":63.319960353046667},0,{"$f":"100*(R36+R37+R38)/R41","v":22.738046376471686}]
[]
[]
["3. Äquivalenzfaktoren"]
["Die Organisationen gewichten den Enregiegehalt der verschiedenen Träger auf unterschiedliche Weise. Um die Szenarien vegleichbar zu machen, wenden wir überall dieselben Faktoren an."]
["Links die Faktoren, wie sie in den jeweiligen Publikationen verwendet werden. Die Quellen sind ebenfalls angegeben. Aus letzterer eine Tabelle, die darstellt wie sich verschiedene Bilanzierungsmethoden unterscheiden."]
["Rechts die vereinheitlichten Faktoren"]
[]
[]
["Quellen für Faktoren:","Kran et al.","RFF","IPCC",null,"Einheitliche Faktoren für Uniformität"]
[null,"IEA","BP","WEC","IPCC","IEA","BP","WEC","IPCC"]
[]
["oil",1,1.0049999999999999,1,1,1,1,1,1]
["gas",1,0.91,1,1,1,1,1,1]
["coal",1,1.0449999999999999,1,1,1,1,1,1]
["nuclear",0.33,0.38,0.33,1,0.33,0.33,0.33,0.33]
["wind+pv+hydro",1,0.38,1,1,0.33,0.33,0.33,0.33]
["geothermal",0.1,0.38,"?*","?*","0.033*",0.33,0.33,0.33]
["biomass",0.35,0.38,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35]
["solar thermal",0.33,0.38,"0.33**","0.33**",0.33,0.33,0.33,0.33]
[]
["* Genaue Anteile Geothermal bzw. dessen Faktoren wurden nicht deklariert überall deklariert bzw. gefunden. Sind aber um mindestens eine Grössenordnung tiefer als andere (e.g. Table 6.3 WEO). "]
["Es wird angenommen dass dieser Fehler darum entsprechend kleiner ausfällt, als wenn der Äquivalenzfaktor für übrige Erneuerbare (abgsehen von Biomasse) nicht berücksichtigt würden."]
[]
["** Solar thermal für WEC und IPCC gemäss \"direct equivalent method\" für \"non-combustible fuels\""]
[]
["4. Originalzahlen"]
["Diese Angaben haben wir aus den Szenarien der Organisationen entnommen. Sie sind in den jeweiligen Einheiten angegeben."]
[]
["Quellen für Daten:","WEC","IEA","BP","IPCC"]
[]
["IEA","2017e",2040,"BP",2040,"WEC",null,null,"IPCC"]
[]
["TPED",13971.71,17714.689999999999," World",17865.82]
["Coal",3750.13,3808.9]
["Oil",4435.3100000000004,4894.2,"Oil ",4860.3500000000004]
["Gas",3107.1,4435.84,"Gas",4617.1000000000004]
["Nuclear",687.67,971.13,"Coal",3625.22]
["Hydro",353.35,531.29,"Nuclear",769.77]
["Bioenergy",1384.4,1850.6,"Hydro",1245.29]
["Other renewables",253.75,1222.72,"Renewables",2748.09]
[]
[]
[]
[]
["Kontakt"]
["Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie uns unter kontakt@republik.ch"]